**2. sz.melléklet**

**Hidraulikus panoráma felvonó javítása**

**MŰSZAKI TARTALOM**

Felvonó adatai:

* Azonosító száma: 42-0647
* Gyártó: Magyar Felvonó
* Típus: személy
* Gyártási év: 2004
* Hajtás: hidraulikus
* Teherbírás: 630 kg
* Megállók száma: 5/5
* Gépelhelyezés: alsógépes

Elvégzendő munkák:

* Komplett elektromos felújítás, vezérlő csere
* Komplett hidraulikus rendszer felújítása, olaj cserével és tömítéskészlet cserével
* Süllyesztékben található olajat el kell távolítani és az aknai szerelvényeket leápolni
* Aknaajtók vezető, támasztó és függesztőgörgőit szükség szerint cserélni kell
* Aknaajtók vezetőpapucsait szükség szerint cserélni kell
* Alapállomási használati és terhelési utasítástáblákat pótolni kell
* Függesztőkötelek tisztítása, ápolása
* Ajtófüggesztés és ajtóhajtás felújítása
* Fülkeajtó vezetőpapucsokat cserélni kell
* Fotocella csere
* Fülkeki használati és terhelési utasításokat pótolni kell
* Fülkei csúszó betéteket cserélni kell
* Fülkevilágítás javítása
* Fülkei vezetőgörgők cseréje
* Fülketablón az ajtó visszanyitó gomb javítása
* Munkahenger tömítéseinek cseréje
* Elhasználódott vezérlés cseréje

Elvárt minőségi feltételek:

* A felvonó vezérlés gyártóját, gyártmányát adja meg. Hazai gyártó vezérlése a bírálatnál előnyt jelent.
* Hidraulika olaj MZ46 vagy vele egyenértékű minőségű legyen